Программа для програмирования частот, програмируется через внешний разъём (ПУ) блока (ПП), програматор имеет 2диода и резистор 10к. 
Прилогается инструкция по програмированию плюс внутренний монтаж приёмопередатчика-(ПП), для определения модели и выгоревших деталей.

При открытии и копирования таблицы частот, проверте серийник.

Гранит201АП, РМНК.464511.305.02
Софт __23_24_25____v155_211
Схемы програматоров (интерфейсов есть в инструкции по програмированию 232425v1_5_5_267
Примерно, похожие схемы Gr-V
