# PTT - Push-to-Talk Button
# Mon - Monitor Button (Верхняя кнопка)
# Pwr - Включение питания

Чтобы выкл и выкл той или иной параметр,
необходимо включить рацию на соответствующем канале,
удерживая PTT и Monitor до звукового сигнала Bi.

PTT+Mon+Pwr на 1 канале
	VOX OFF/ON with VOX Level 1 (Оригинальная инструкция, стр. 18)
	# 1 beep - VOX ON; 2 beeps - VOX OFF
PTT+Mon+Pwr на 2 канале
	VOX OFF/ON with VOX Level 3 (Оригинальная инструкция, стр. 18)
	# 1 beep - VOX ON; 2 beeps - VOX OFF	
PTT+Mon+Pwr на 3 канале
	VOX OFF/ON with VOX Level 5 (Оригинальная инструкция, стр. 18)
	# 1 beep - VOX ON; 2 beeps - VOX OFF	
PTT+Mon+Pwr на 4 канале
	VOX OFF/ON with VOX Level 7 (Оригинальная инструкция, стр. 18)
	# 1 beep - VOX ON; 2 beeps - VOX OFF	
PTT+Mon+Pwr на 5 канале
	VOX OFF/ON with VOX Level 9 (Оригинальная инструкция, стр. 18)
	# 1 beep - VOX ON; 2 beeps - VOX OFF
	
PTT+Mon+Pwr на 10 канале (Оригинальная инструкция, стр. 17)
	Голосовое подтверждение изменения канала: On/Off
	
PTT+Mon+Pwr на 11 канале (Оригинальная инструкция, стр. 19)
	Incept Alarm (Вкл/выкл звук при собственной инициации тревоги)
	# 1 beep - ON; 2 beeps - OFF
	
PTT+Mon+Pwr на 15 канале (Оригинальная инструкция, стр. 18)
	Язык голосового подтверждения: Engligh/China
	Настройка на ПК: Optional Function -> Voice -> Off / China / English
	
PTT+Mon+Pwr на 16 канале (Оригинальная инструкция, стр. 17)
	Вместо 16 канала будет выполнятся сканирование 1-15 каналов 
	(канал может быть исключен из сканирования через ПК)
	# 1 beep - ON; 2 beeps - OFF
	Настройка на ПК: Optional Function -> Scan Function -> Indirect / Turn on
	
Недокументированные функции:	
	
Временное отключение шумодава (как будто удерживаем Monitor)
Держа Mon нажимаем PTT, затем сперва отпускаем Mon, а только потом PTT.
Чтобы отключить этот режим, нажимаем Mon

Прослушивание радио (Функция должна быть активирована через ПК)
Чтобы перейти в режим прослушивания, необходимо включить рацию,
удерживая Monitor до звукового сигнала Bi. Чтобы отключить радио - удерживаем Monitor 
до beep-beep. При обнаружении сигнала на частоте текущего канала, 
рация  временно перейдет в режим приема (RX) до пропадания сигнала.
Поиск станций осуществляется боковыми клавишами.
Настройка на ПК: Optional Function -> FM Function -> Indirect / Turn on


------------------------------------------------------------------------------------------------
UB3APB (UB3APB@gmail.com)