
**Решение ошибки Run-time error '8020' на Windows 10 при использовании USB программатора для раций. Установка Драйвера версии 3.2.0.0 для PL2303**


Отключите кабель программирования от USB порта. Скачайте файл [**P3200\_prolific\_for\_8020error.zip**](http://www.radioscanner.ru/files/download/file21806/p3200_prolific_for_8020error.zip)

**Далее выполнить следующие шаги:**


1. Разархивировать из файла **P3200\_prolific\_for\_8020error.zip** файл **3200.exe** и запустить его. Если Windows выдаст запрос «Разрешить этому приложению от неизвестного издателя вносить изменения на вашем устройстве?», ответить «Да»
2. Если Выйдет запрос на удаление предыдущего драйвера, нажать кнопку **«Да»** (смотрите рисунок ниже). Если такой запрос не вышел, то перейти к пункту 5)




1. После окончания установки выйдет сообщение (см на рисунке ниже), нажать кнопку **“Finish”**




1. Снова запустить файл **3200.exe** . Если Windows выдаст запрос «Разрешить этому приложению от неизвестного издателя вносить изменения на вашем устройстве?», ответить «Да».
2. В открывшемся окне (см ниже), нажать кнопку **«Next»**




1. В открывшемся окне (см ниже), выбрать пункт “I accept the terms of the license agreement”, затем нажать кнопку **«Next»**




1. В открывшемся после завершения установки окне (см ниже) нажать кнопку **«Finish»**




1. Подключить кабель программирования к USB порту компьютера. Правой кнопкой мыши нажать на кнопку «Пуск» в нижней левой части экрана




В раскрывшемся меню выбрать пункт «Диспетчер устройств»




1. Найти во вкладке Порты (COM и LPT) ваш USB кабель (Prolific USB-to-serial Comm port (COMX)), убедиться что драйвер кабеля установлен корректно. Щелкнуть на нем правой кнопкой мыши, выбрать пункт меню «Свойства»







1. Перейти во вкладку Драйвер, посмотреть версию дайвера. Если версия 3.2.0.0 – то все в порядке, можно работать, дальнейшие пункты пропускать. Если версия позднее 3.2.0.0, то переходите к пункту 11.




1. Удалите устройство из системы, вызвав Диспетчер устройств, нажав правой кнопкой мыши на устройстве «Prolific USB-to-serial Comm port (COMX)» и выбрав пункт «Удалить устройство», нажмите на нем левой кнопкой мыши. Устройство будет удалено




1. Обновите конфигурацию оборудования, для этого нажмите правой кнопкой мыши на названии вашего компьютера в верхней части Диспетчера устройств (см рисунок), выберите пункт меню «Обновить конфигурацию оборудования» и нажмите на нем левой кнопкой мыши.




1. Проделайте пункты 8 и 9 повторно.
2. Перейдите во вкладку Драйвер, посмотреть версию дайвера. Если версия 3.2.0.0 – то все в порядке, можно работать, дальнейшие пункты пропускать. Если версия позднее 3.2.0.0, то переходите к пункту 15.




1. Нажмите кнопку «Обновить драйвер»




1. В открывшемся окне выбрать пункт «Найти драйверы на этом компьютере»




1. Далее выбрать пункт «Выбрать драйвер из списка доступных драйверов на компьютере», нажать кнопку **«Далее»**




1. В раскрывшемся окне выбрать драйвер «Prolific USB-to-serial Comm Port Версия 3.2.0.0 (31.07.2007), нажать кнопку «Далее»



1. После завершения установки нажать кнопку «Закрыть».



1. Убедиться что драйвер 3.2.0.0 был успешно установлен (повторить пункты 8,9,10)



1. При смене USB порта или перезагрузке компьютера система может опять установить более поздний драйвер, проверяйте перед началом работы версию драйвера.
2. Windows может сам обновить этот драйвер на самую свежую версию в будущем. Если это происходит, отключите автоматическое обновление драйверов:

