Коррекция градуировки радиоприемника

* Для повышения точности установки частоты настройки радиоприемника необходимо произвести коррекцию градуировки шкалы точной настройки на I и IV поддиапазонах с помощью внутреннего кварцевого калибратора, для чего:
* тумблер освещения шкалы точной настройки поставить в положение ОСВ.;
* ручкой переключателя поддиапазонов установить I или IV поддиапазон;
* ручку переключателя рода работы установить в положение КОРР. ГРАД.;
* ручкой НАСТРОЙКА совместить визирную линию с опорной точкой на шкале, отмеченной знаком  (опорная точка  находится около цифры 1715 на I поддиапазоне и около цифры 7950 на IV поддиапазоне);
* органом корректировки, обозначенным знаком  настроиться на нулевые биения;
* ручкой НАСТРОЙКА настроиться на нулевые биения около опорной точки, отмеченной знаком  (опорная точка  находится около цифры 1225 на I поддиапазоне и около цифры 4950 на IV поддиапазоне);
* органом корректировки, обозначенным знаком , совместить визирную линию с опорной точкой на шкале, отмеченной знаком  ;

— повторить операции несколько раз до полного совпадения нулевых биений с точками коррекции, обозначенными знаками  и 