На вход декодера:

001111111111111111111111111111111111111111111111111100011001011100111010000000110010011000000111101011000111101111100101110001110010101010010001

Что у меня:

011011111111111111111111110000000110011010001101010000001110101001011111

Должно быть:

111111111111111111111111110000000110011010001101010000001110101001011111

В итоге при поиске вторичного протокола имеем:

RSX.25 a) после таймера 1480 Байт;

б) у меня 680 Байт.