**Дополнительные «скрытые» функции в PL-880**

**Некоторые рекомендуемые начальные настройки:** из-за разных версий прошивок, не все будет работать на каждом PL-880 так попробуйте их и убедитесь сами.

**Отключение порога** - питание - нажмите и удерживайте клавиши 9 - опустить до 00 . Нажмите 9 раз, чтобы установить. Вы должны сделать это для AM, SW и SSB режимах.

**Переключение секунд Display On/Off** - выключение - нажать и удерживать клавиши 8.

**Цифровое шумоподавление** - мощность на пресс 6 ключ - set it Off.

**FM-De-emphasis** - Power On . Нажмите 5 - 75 США 50 долларов США или Европе

**Батареи низкий предел регулировки** - выключение нажмите клавиши 4 3.4 - 3.7

**Для отображения всех элементах ЖК-дисплея**, отключение питания пресс - AM-BW кнопку

Второй пресс-показывает **версию прошивки**

Третий пресс-показывает **firmware date**

Есть несколько более тайных корректировок, которые я не буду вдаваться здесь и некоторые из которых не работали на радио, но достаточно сказать, что PL-880 предлагает много места для персонализации. Опять же, необычно исчерпывающего обсуждения всех параметров, доступных на Yahoo PL-880 группы:

НЕДОКУМЕНТИРОВАННЫЕ ФИЧИ.  
  
Изменение максимальной громкости на FM:  
1. Включить режим "FM"  
2. Жать более 3секунд "7"  
3. Выставить максимальный уровень.  
  
Телескоп на СВ и ДВ:  
1. Любая частота КВ в SSB  
2. Настроиться в MW или LW на станцию.  
3. Вернуться в "NORM"  
4. Нажать "FM".  
5. Войти в "SSB"  
З.Ы. При повороте ручки настройки - возврат в КВ на стык НЧ и ВЧ ю иногда эта фича работает , иногда нет.  
  
Порог шумаподавления:  
1. В АМ нажать "9"  
2. Установить порог  
3. нажать "9"  
  
SOFTMUTE:  
1. нажать "6" более 3сек -"ON"-вкл, "OFF"- выкл.   
Т.О. при пропадании станции или уход ее в фединг шумы не меняются,   
при "ON" они через некоторое время приглушаются.  
  
SYNC:  
1. долгое нажатие USB(LSB)

Коррекция НУЛЯ в SSB тоже работает, (через "SNOOZE")