


**Установка программного обеспечения для Baofeng BF-888s версия 21 и выше**


**А также для BF-V1,V2,V3,V4,V5,V6,V8,V9,V10,V11,T7,T10,T15,88H,889**


1. Разархивировать файл BF\_V1\_A21\_CH16\_v115.exe в папку с названием на латиннице, название должно быть без спец символов, например BaofengNew
2. Запустить файл BF\_V1\_A21\_CH16\_v115.exe
3. Нажать последовательно кнопки, выделенные красным кругом












1. Для установки английского языка войти в Меню как на рисунке, или через CTRL+L




1. В открывшемся меню выбрать второй язык

****

1. Подтвердить выбор

****

1. Программа перейдет на английский язык

****