

2025年2月6日
汉化

2025年2月7日 
增加关于界面

2025年2月10日 
增加存储电台功能
问题：读取电台边界 计划-已存储存储显示

2025年2月13日 
存储电台功能完成 

2025年2月16日 
增加自动熄屏 
增加搜索模式
删除菜单内上下搜索

2025年2月16日
1,增加自动熄屏,菜单中调节时间,0为不熄屏.设置关机可保存
2,删除上下搜索菜单
3,长按编码器切换"频率模式"与"搜索模式"
4,提高fm自动搜索灵敏度,方便短天线时,长天线可打开降噪减少无效搜索 (后续可能考虑增加灵敏度调节)
5,修复搜索模式/频率模式显示错误(待验证)
6,AM模式下自动搜索步进改为1k

2025年2月17日
修改字体,界面调整

2025年2月18日 
调整电量显示 
增加自动搜索反向停止

2025年2月19日 
增加熄屏误操作: 熄屏后按压/转动编码器只亮屏不动作

2025年2月21日 v1 
优化熄屏误触

2025年2月22日 
主界面音量字体更换 精简主界面显示 
修复拍频和频率模式显示冲突

2025年2月23日 
加入图标
rds功能恢复 
搜索状态关机记忆

2025年2月24日 
隐藏bfo  静音图标 搜索图标 拍频单边带时显示

2025年2月25日 
解决开机闪屏

2025年2月26日 
自动步进验证(此功能为测试)

2025年2月27日 
自动步进功能取消  
单边带不支持搜索:单边带下默认频率模式
按压旋转调音量 (测试功能:易误操作)
问题:读取电台单边带不退出

2025年2月28日 
搜索和频率模式下频率和步进频率对齐 
搜索时SW步进5, MW步进9 FM步进10(删除步进5) 
库文件优化 
存储地址偏移100

2025年3月1日 
搜索时反向转编码器停止搜索误操作优化(还需改进,仍有概率不停止,反向搜索)
存台数更改为50

2025年3月2日 
短长按切换 : 搜索模式/频率模式  200ms
长按设置音量  800ms

2025年3月3日 
增加电池校准并存储  (充满电后使用几十秒,待电量稳定,四击编码器 电量显示100% 即为校准成功) 左下角字符测试使用. 稳定后删除
修复长按音量菜单重叠  
修复长按音量加1
字体调整

2025年3月9日
熄屏后省电优化
优化关机后开机电量显示误差
增加信噪比数值显示
增加信号强度数值显示
修复短波带宽bug

2025年3月11日
修复字体颜色不一致
省电继续优化
修复短波步进bug
修复读取电台菜单重叠bug
增加快慢调谐,谁用过老外的那个快慢,看看哪个好用,要是老外的好用,我就去搬代码

2025年3月14日
增加自动睡眠功能  菜单中设置 单位分钟
更改FLASH为8M N16和N8 均可刷入
其他优化

2025年4月3日 
1,增加航空波段(需要外接下变频100变频器)
2,增加WIFI功能
	1,选中设置中WiFi中的配网,屏幕提示"配网中" 手机或电脑连接wifi"配网WIFI",连接后会自动打开配网页面
  2,打开页面中输入账号密码提交后即可配网成功
  3,呼号表单填入呼号或者自定义信息,如果误匹配电台名称则在RDS位置显示此信息
	4,电台名称表单中按照格式 "99800=ZGZS,10010=JJSZ,5000=HAMA" 填入信息,提交后可在匹配到电台频率时RDS位置显示
	5,如果接收到RDS信息则正常显示RDS信息(没收到过,此项未任何测试)!!
  6,时间显示联网后自动获取,无网络即从8:00开始计时
3,单边带模式下,短按编码器快速打开BFO设置
4,从单边带模式下切换波段至短波,自动关闭单边带
5,中文大字库没研究明白,wifi配置自定义显示输入英文!!!!!!!!!
6,此版本必须擦除flash,改的太多

2025年4月8日
1,增加WIFI开关,关机可保持状态 (所有自动保存均需在亮屏无操作10s后才可生效)
2,自定义电台名称支持中文显示 (暂时限制50个电台)
3,修复显示BUG
4,长按编码器2秒软关机(软关机后单击编码器开机-此项需修改为长按) (关机后功耗未测试,请大家帮忙测试)

2025年4月10日
1,替换自建配网程序
2,支持配置修改(无需清除) -- 随时进入配网程序即可读取已存储配置,修改后保存即可

2025年4月14日
1,优化配网设置
2,更改菜单显示位置
3,菜单删除静音选项,音量调节界面短按编码器静音,调节音量解除静音

2025年4月15日 
1,增加长按开机

2025年4月25日
1,长按开关机(深度睡眠uA级功耗,日常使用可不用硬件开关)
2,两组WIFI账号密码,如果都存在,按信号强度连接
3,修复熄屏后编码器和按键唤醒失败问题
4,优化程序阻塞,卡顿问题
5,配网页面增加固件升级和清除电台存储
  5.1,此功能仅清除系统自动存储和手动存储的电台信息,不清除配网信息.配网信息可在页面删除或设置WIFI-清除界面清除
  5,2,如固件无分区变化,网页升级时只需加载"firmware.bin"一个文件即可
6,修复配网后自动重启"咔咔声"

2025年5月21日
1,修复浅睡眠唤醒失败
2,改善WIFI连接卡顿情况
3,调谐加速逻辑修改
3,增加校准电量确认(操作还是四击编码器)
4,息屏唤醒后如果时间校对成功不自动连接WIFI
5,网络收音功能为自娱自乐功能,不需要的可以无视,或者后期增加开关
  1,切换NET波段自动打开WIFI
  2,UV条增加颜色
  3,菜单增加EQ调节(菜单完成,功能未实验,不能保存)

2025年5月30日 端午
1,配置页面增加收音机配置导出导入功能,导出文件为"config_backup.TXT" 可以对文件进行修改增加删除电台
2,更改电台读取界面,进入读取后左上角显示电台序号
3,修复睡眠后自动唤醒
4,修复网络收音无法自动睡眠
5,WIFI设置-清除设置增加确认
6,网页增加电台存储管理(每一行一个电台,如不知道每个数据含义请勿修改,删除一行极为删除相应电台,也可更换行的顺序)
7,网络收音启动时IO14高,反之低电平
8,网络收音增加EQ调节
0,配置页面增加网络收音开关
10,优化网络收音操作卡顿
11,部分加入耳放机型切换波段会有咔咔声,增加切换时噪声抑制(加入耳放群友可做测试)


///
已知问题:
字体底色边缘黑色
波段选择时net关闭跳过
电脑配置时配置页面弹出速度慢(不想等待,连接后可手动输入 192.168.8.1打开配置页面)
///

使用网页更新时选择对应的"firmware.bin文件即可"
/////////////////////////////////////快捷操作/////////////////////////////////////////////
 
1,编码器短时长按(300ms) : 切换搜索模式(左上角放大镜图标)/频率模式(左上角+-号图标).单边带模式下为打开BFO调节
2,编码器长按(700ms): 调节音量
3,编码器单击: 切换波段菜单
4,编码器双击; 设置菜单
5,编码器三击: 读取已存储电台 (读取单边带模式电台后,自动搜索自动关闭) 
6,编码器四击:校准电池电压
7,编码器长按2秒以上: 软关机/开机 
//7,按下编码器旋转: 调节音量(此功能易误操作,误操作未解决.功能暂未删除)

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


